

Bioreaktor M3 – Demo

Efter intrimning skall anläggningen vara helt automatiserad och endast daglig periodisk tillsyn skall behövas.

Funktionsbeskrivning:
Substrat matas in i reaktorn av pumpen M1. Pumpning sker tidsstyrt, 20 sek / 120 min vilket ger ca 30 liter per pumpning. Utflöde sker genom vattenlås till utloppsslang.

Samtidigt med inpumpning går återföringspumpen M4 vilken smittar inkommande material med aktivt substrat från vald del av reaktorn. Återföring väljs med handventiler på pumpens inlopp. M4 är via frekvensomriktare ställd att ge ca 10% av M1.

Vid pumpning går även omröraren i reaktorn, M3. Omröraren går tidsstyrt 20 sek / 60 min för att ge ca 1 varv / dygn. M3 matas via frekvensomriktare.

M1, M3 och M4 synkroniseras genom att när någon av dem ställs i läge Auto så går alla över i Auto och tidsstyrningarna nollställs.

Temperaturen i förvärmning och reaktor styrs initialt av termostat i elpanna.
(Kommer att styras av reglerventil VS1 för tank och VS2 för förvärmning mot börvärden från panel)

Mätpunkter i tank:
3 x pH
3 x Temperatur
1 x Temperatur efter förvärmning
 
Handhavande panel:
Under fliken ”P&I” kan driftlägen för M1, M3 och M4 väljas (Valen visas och döljs med knappen under flaggorna för språkval). 
Tidsstyrningarna ställs under fliken ”M1-M3-M4 Perioder”. Här visas även antal minuter respektive timer gått sedan senaste körning eller aktivering.


Övervakningspunkter:
- Matas substrat in och kommer rimlig mängd ut i returslangen?
	Roterar pump?
		Utlöst motorskydd?
	Stopp i slang in/ut?

- Roterar återmatningspump?
	Larm frekvensomriktare
	Utlöst dvärgbrytare?

- Roterar omrörare?
	Larm frekvensomriktare
	Utlöst dvärgbrytare?

- pH
	Normalt?

Temp
	38 grader +- 1 grad vid mesofil rötning
	55 grader +- 1 grad vid termofil rötning


